PRESCRIZIONI TECNICHE DELLE EDICOLE FUNERARIE
 RIQ. “C” n. 25 SETTORE LEVANTE E RIQ. “G” n. 1 SETTORE LEVANTE.

Le edicole funerarie in oggetto sono collocate nella zona monumentale del Cimitero Civico, da consegnare, a seguito dell'assegnazione, nello stato di fatto in cui si trovano e da ristrutturare a totale carico dei concessionari.
Data la loro collocazione, il prestigio e la visibilità che da ciò deriva e, in quanto risalenti al secolo scorso,  le loro caratteristiche costruttive, al fine di preservare i caratteri architettonici delle stesse, si ritiene opportuno fissare prescrizioni tecniche, ferma restando comunque la necessità di acquisire gli opportuni pareri dell'Azienda USL e della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, ex art. 21 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
Le edicole sono così individuate:
•	Riquadro “C” n. 25 Settore Levante, già in concessione a Cerilli Luigi;
•	Riquadro “G” n. 1 Settore Levante, già in concessione a Ravaglioli Tito.
La durata delle concessioni è novantanovennale.

EDICOLA RIQUADRO “C” n. 25 SETTORE LEVANTE

Nella ristrutturazione, il concessionario dovrà rispettare la tipologia del sepolcro e i caratteri essenziali architettonici di definizione dello stesso: l'edicola è caratterizzata da un piano di pavimentazione rialzato di circa 60 cm rispetto alla quota stradale; l'accesso è servito da quattro scalini ed è chiuso da un cancello in ferro battuto. La tomba è costituita da una parte centrale in cui si  innestano due transetti dove simmetricamente sono posizionati due sarcofagi.
Dalla ristrutturazione potranno essere ricavati, nei suddetti transetti laterali, ulteriori posti per la collocazione dei feretri, due dei quali anche in cripta. Vi è inoltre posto per un ossario. In ogni caso, tuttavia, dovrà farsi salva l'integrità nel tempo delle costruzioni contermini, pena l'immediata retrocessione della concessione d'ufficio.
Per quanto riguarda i materiali di rivestimento dovranno mantenersi quelli già impiegati nella costruzione: travertino per l'esterno e travertino, rosso verona e altri marmi tipologicamente adeguati al contesto cimiteriale (es. statuario, vagli, nero marquinia, verdi alpi o più generalmente pietra serena, peperino grigio, pietra d'istria, perlino chiaro, bardiglio ecc.) per gli interni.
L' iscrizione del nome della nuova famiglia concessionaria, all'esterno dell'edicola, dovrà essere realizzata con le stesse caratteristiche tipologiche di quella già esistente.
Sulle lapidi, le iscrizioni dovranno essere a caratteri in bronzo applicati (lucido, brunito o satinato) o incisi; per ogni sepoltura dovranno indicarsi “nome e cognome, data di nascita e di morte”. 
Il concessionario dovrà, inoltre, predisporre l'allaccio luce votiva alla rete cimiteriale. Il servizio di illuminazione sarà erogato su stipula di apposito contratto presso i Servizi Cimiteriali con cui il contraente si impegnerà a versare un contributo economico per la prima attivazione e, altresì, un canone annuale relativo alla fornitura di lampadine led, all'erogazione della luce stessa e all' eventuale manutenzione del punto luce che si rendesse necessaria.
Oltre alla ristrutturazione del manufatto, il concessionario dovrà provvedere alla sistemazione dell' area esterna e circostante l'edicola (detta area di pertinenza), pari a mq 41,07 (5,30x7,75), come risulta dalla tavola grafica allegata.
In particolare, l'area di pertinenza dovrà essere sistemata a verde (prato/giardino) per almeno il 50%, con possibilità di messa in opera di arbusti di altezza max di cm 150. Inoltre, il perimetro dell'area, dovrà essere delimitato, lato strada, da un cordolo basso, circa cm 10-15, mentre per quanto riguarda il perimetro complessivo è da escludersi la posa di recinzioni metalliche o similari.

EDICOLA RIQUADRO “G” n. 1 SETTORE LEVANTE

Valgono le medesime prescrizioni dettate per l'edicola di cui sopra relative al rispetto della tipologia del sepolcro e dei caratteri architettonici essenziali. In particolare l'edicola ha un piano di pavimentazione rialzato di circa 55 cm rispetto alla quota stradale; l'accesso è servito da tre scalini ed è chiuso da un cancello in ferro battuto. I posti feretro (n. 3) sono posizionati sulla parete frontale rispetto all'ingresso.
Dalla ristrutturazione potranno ricavarsi ulteriori posti per la collocazione dei feretri. In tal caso, tuttavia, si dovrà fare salva l'integrità nel tempo delle costruzioni contermini, pena l'immediata retrocessione della concessione d'ufficio.
Per quanto riguarda i materiali di rivestimento dovranno mantenersi quelli già impiegati nella costruzione e, relativamente agli interni, altri marmi tipologicamente adeguati al contesto cimiteriale (es. statuario, vagli, nero marquinia, verdi alpi o più generalmente pietra serena, peperino grigio, pietra d' istria, perlino chiaro, bardiglio ecc.).
L' iscrizione del nome della nuova famiglia concessionaria, all'esterno dell'edicola, dovrà essere realizzata con le stesse caratteristiche tipologiche di quella già esistente.
Sulle lapidi, le iscrizioni dovranno essere a caratteri in bronzo applicati (lucido, brunito o satinato) o incisi; per ogni sepoltura dovranno indicarsi “nome e cognome, data di nascita e di morte”. 
Il concessionario dovrà, inoltre, predisporre l'allaccio luce votiva alla rete cimiteriale. Il servizio di illuminazione sarà erogato su stipula di apposito contratto presso i Servizi Cimiteriali con cui il contraente si impegnerà a versare un contributo economico per la prima attivazione e, altresì, un canone annuale relativo alla fornitura di lampadine led, all'erogazione della luce stessa e all' eventuale manutenzione del punto luce che si rendesse necessaria. 
Oltre alla ristrutturazione del manufatto, il concessionario dovrà provvedere alla sistemazione dell' area esterna e circostante l'edicola (detta area di pertinenza), pari a mq 36,57 (6,65x5,50), come risulta dalla tavola grafica allegata.
In particolare, nell'area di pertinenza i marciapiedi dovranno essere collocati solo a ridosso dell'edicola, lasciando quindi la restante area (almeno il 50%) sistemata a verde (prato/giardino), con possibilità di messa in opera di arbusti di altezza max di cm 150. Inoltre, il perimetro dell'area, dovrà essere delimitato, lato strada, da un cordolo basso, circa cm 10-15, mentre per quanto riguarda il perimetro complessivo è da escludersi la posa di recinzioni metalliche o similari.