Comune di Rimini	Direzione Polizia Municipale Ufficio Autorizzazioni N.O.	Via Della Gazzella 27 47900 Rimini tel. 0541 704405 - fax 0541 704123 ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 133240

Rimini, 31/08/2010

Reg. 29754/10

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria pesante della viabilità comunale. - Anno 2010. Esecuzione dei lavori sulla Via Flaminia.

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza prot. n. 54501 del 10/04/10, gia' rilasciata alla ditta Anthea S.r.l., con sede in Rimini Via del Terrapieno n. 25, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto su varie vie del territorio comunale, avente validita' fino al 30/04/2011;

VISTA la richiesta presentata dalla ditta predetta in data 19/08/2010, assunta al prot. n. 128781, con la quale la stessa chiede il rilascio di un “...provvedimento per la regolamentazione della circolazione per poter eseguire un intervento di manutenzione sulla Via Flaminia, nel tratto dalla Via Rodriguez alla Via C.A. dalla Chiesa, con istituzione di senso unico alternato regolarizzato da moviere...”, con richiesta di deroga al Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico - Delibera di G. C. n. 12 del 17.02.2005;

CONSIDERATO che l’attività verrà svolta per conto del Comune di Rimini, giusto Visto del 18/03/2010;

A SEGUITO di riunione avvenuta in data 23/08/2010 con personale di Agenzia Mobilita' della Provincia di Rimini, con il quale si sono concordati gli orari di esecuzione dei lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, considerata la tipologia dei lavori da eseguire e l'ubicazione della Via, soggetta ad intenso traffico veicolare, prevedere alternativamente la chiusura totale temporanea al traffico veicolare dalla corsia interessata dal posizionamento del cantiere stradale, con istituzione del senso unico di marcia sulla rimanente corsia, nel rispetto del senso di marcia gia' previsto dalla segnaletica permanente posta in loco, a salvaguardia della pubblica incolumita';

DATO ATTO che l'Ordinanza prot. n. 54501 del 10/04/10 al punto b.4) gia' prevede la possibilita' di eseguire i predetti lavori in deroga agli orari previsti dal Regolamento sopra citato;

ESAMINATO il programma lavori/il cronoprogramma/il progetto esecutivo;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il posizionamento di segnaletica stradale sulle vie interessate ai lavori suddetti, che verranno eseguiti nei singoli tratti, in successione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, mediante l’attuazione di chiusure temporanee, parziali e/o totali della circolazione veicolare;

TENUTO CONTO che nella eventualità venga disposta la chiusura totale al transito veicolare, devono essere individuati percorsi alternativi per la deviazione del traffico;

SENTITO il Comando Polizia Municipale;

VISTO il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, Titolo II° - Art. 4 – comma 5 e la successiva modifica allo stesso attuata con delibera di C.C. n. 100 del 13/09/07;

VISTO l’art. 659 del Codice Penale;

DATO ATTO di quanto disposto con provvedimento prot. n. 71686 del 04/05/2009 recante: delega funzioni ai sensi dell'art. 5 legge 241/1990;

ORDINA

- nel periodo di validita' del presente atto e' sospesa la regolamentazione specifica della regolamentazione della circolazione sulla Via Flaminia disposta dall'Ordinanza prot. n. 54501 del 10/04/10;

1) Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale sulla Via FLAMINIA, nel tratto dalla Via Rodriguez alle Vie C.A. dalla Chiesa/Fada, è disposta la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione secondo le modalità indicate ai punti 2), 3) e 4) del presente provvedimento.

2-) Regolamentazione specifica:

2.1. nel periodo indicato al punto 4) è istituito il divieto di transito in base allo stato di avanzamento dei lavori ed alternativamente sulla corsia lato monte o lato mare, con istituzione del senso unico di marcia sulla corsia non interessata dal posizionamento del cantiere stradale, da attuarsi secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A), B) e C) del presente provvedimento, sulla Via FLAMINIA, nel tratto dalla rotatoria posta all'intersezione Vie Fada/C.A. Dalla Chiesa alla rotatoria posta all'intersezione con la Via E. Rodriguez Senior, da attuarsi con le modalita' e mediante il posizionamento della segnaletica di seguito indicate:

2.1.1. limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori sulla corsia lato mare della Via Flaminia, nel tratto indicato al punto 2.1.:

Divieto di transito da posizionare:

sulla Via Flaminia - corsia lato mare, in corrispondenza ed a delimitazione dell'accantieramento, su ogni lato dello stesso, con transennatura a totale delimitazione della sede stradale;

sulla Via Flaminia - corsia lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Rodriguez, lato RA;

sulla Via Colonna e sulla Via Rossetti, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la Via Flaminia;

Divieto di transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso” da posizionare sulla Via Colonna, in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni del traffico veicolare prima del raggiungimento del cantiere stradale;

semitransennatura da porre sulla corsia lato mare della Via Flaminia, in corrispondenza dei divieto di transito, atta ad impedire la prosecuzione dei veicoli aventi direzione di marcia AN/RA sulla corsia lato mare della Via Flaminia, nonche' atta ad impedire l'immissione sulla stessa dei veicoli in transito sulla Via Colonna. La transennatura posta sulla Via Flaminia, corsia lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Rodriguez dovra' essere posizionata in modo da lasciare sempre percorribili le corsie destinate alla circolazione in senso rotatorio;

direzioni obbligatorie e/o consentite da posizionare secondo il senso di marcia consentito e/o temporaneamente istituito;

Creazione del senso unico di marcia sulla Via Flaminia corsia lato monte - nel tratto dalla Via Dalla Chiesa alla Via Rodriguez, direzione di marcia consentita RA/AN, con posizionamento della relativa segnaletica di senso unico e di senso vietato, nel rispetto della direzione di marcia consentita e/o temporaneamente istituita, secondo quanto disposto dal NCdS;

Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare, in Via Flaminia in prossimità della traversa più vicina all'accantieramento;

Cartelli d'indicazione “Via Flaminia – tratto dalla Via Rodriguez alla Via Fada – chiusa in direzione centro” da porre:

su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Settembrini/Flaminia;

su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Settembrini/Marradi/Chiabrera;

su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Rodriguez/Flaminia;

sulla Via Sirani, lato RA, in prossimita' delle rispettive intersezioni con le Vie Agnesi, Negri e Tambroni;

sulla Via Agnesi, su ambo i lati, in prossimita' dell'intersezione con la Via Colonna;

sulla Via Colonna, lato RA, in prossimita' delle rispettive intersezioni con le Vie Negri e Tambroni;

sulla Via Flaminia Conca, lato AN/mare, in prossimita' dell'intersezione con la Via Rubicone;

sulla Via Rodriguez, lato AN/mare, in avicinamento all'intersezione con la Via Macanno;

su ogni ramo dell'intersezione Vie dei Partigiani/Costa;

2.1.1.1. Limitatamente all'esecuzione degli interventi sulla Via Flaminia, in corrispondenza/prossimità dell'intersezione con la Via Rossetti, è fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori di:

garantire sempre il transito dei mezzi di soccorso nell’immediatezza del fatto;

garantire il transito dei residenti in caso di effettiva e comprovata necessita';

provvedere ad informare mediante comunicazione scritta ogni residente della Via Rossetti dell'inizio e della durata dei lavori, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'intervento.

2.1.2. limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori sulla corsia lato monte della Via Flaminia, nel tratto indicato al punto 2.1.:

Divieto di transito da posizionare:

sulla Via Flaminia - corsia lato monte, in corrispondenza ed a delimitazione dell'accantieramento, su ogni lato dello stesso, con transennatura a totale delimitazione della sede stradale;

sulla Via Flaminia - corsia lato monte, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Fada, lato AN;

sulle Vie Macanno e Costa, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la Via Flaminia;

Divieto di transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso” da posizionare sulle Vie Macanno e Costa, in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni del traffico veicolare prima del raggiungimento del cantiere stradale;

semitransennatura da porre sulla corsia lato monte della Via Flaminia, in corrispondenza del divieto di transito, atta ad impedire la prosecuzione dei veicoli aventi direzione di marcia RA/AN sulla corsia lato monte della Via Flaminia, nonche' atta ad impedire l'immissione sulla stessa ai veicoli in transito sulle Vie Macanno e Costa. La transennatura posta sulla Via Flaminia, corsia lato monte, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Dalla Chiesa, dovra' essere posizionata in modo da lasciare sempre percorribili le corsie destinate alla circolazione in senso rotatorio;

direzioni obbligatorie e/o consentite da posizionare secondo il senso di marcia consentito e/o temporaneamente istituito;

Creazione del senso unico di marcia sulla Via Flaminia corsia lato mare - nel tratto dalla Via Rodriguez alla Via Fada, direzione di marcia consentita AN/RA, con posizionamento della relativa segnaletica di senso unico e di senso vietato, nel rispetto della direzione di marcia consentita e/o temporaneamente istituita, secondo quanto disposto dal NCdS;

Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare, in Via Flaminia in prossimità della traversa più vicina all'accantieramento;

Cartelli d'indicazione “Via Flaminia – tratto dalla Via Fada alla Via Rodriguez – chiusa in direzione Ancona” da porre:

su ogni ramo dell'intersezione semaforizzata Vie Della Repubblica/Flaminia Conca/C.A. Dalla Chiesa;

sulla Via Flaminia Conca, lato AN/mare, in prossimita' dell'intersezione con la Via Rubicone;

su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie C.A. Dalla Chiesa/Flaminia/Fada;

su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Flaminia Conca/Pascoli/Flaminia;

sulla Via Rodriguez, lato AN/mare, in avicinamento all'intersezione con la Via Macanno;

su ogni ramo dell'intersezione Vie dei Partigiani/Costa;

2.1.3. nel periodo di validita' del presente atto, in aggiunta a quanto gia' previsto ai punti 2.1.1. e 2.1.2 dovra' altresi' essere posizionata la seguente segnaletica e rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

cartello divieto di sorpasso (fig. II 48 Art. 116) da porre sulla Via Flaminia, su ambo i lati, nel tratto interessato ai lavori ed in avvicinamento allo stesso, con lettura rivolta nella direzione di marcia consentita in base al posizionamento del cantiere stradale;

limiti di velocita’ 30 Km/h collocato sulla Via Flaminia, su ambo i lati, nel tratto interessato ai lavori ed in avvicinamento allo stesso, con lettura rivolta nella direzione di marcia consentita in base al posizionamento del cantiere stradale;

obbligo di ridurre al minimo l'area di accantieramento nelle ore non lavorative, ripristinando la regolare circolazione veicolare;

la corsia di marcia non potrà avere larghezza inferiore a ml. 3.30;

durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori previsti al presente punto 2.1. dovrà essere posizionata segnaletica di indicazione “Lavori in corso in Via Flaminia, nel tratto dalla Vie Dalla Chiesa/Fada alla Via Rodriguez – larghezza massima della corsia m. 3.30” su tutte le strade che conducono alla Via Flaminia, in prossimità delle intersezioni che consentono deviazioni del traffico veicolare, con indicazione della deviazione consigliata;

copertura di tutta la segnaletica verticale permanente in contrasto con quanto disposto dal presente atto ed adeguamento della stessa secondo quanto previsto dalla presente Ordinanza;

obbligo di eseguire i lavori in corrispondenza/prossimita' degli spartitraffico posti a separazione delle opposte corsie di marcia sulla soglia delle rotatorie ove vige la circolazione in senso rotatorio mantenendo sempre transitabile in condizioni di sicurezza una corrente veicolare con le modalita' indicate ai punti precedenti del presente atto e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal presente punto;

obbligo di esecuzione dei lavori nel rispetto delle modalita' gia' indicate al punto b.4) dell'Ordinanza prot. n. 54501 del 10/04/10

2.2. nel periodo indicato al punto 4) è istituito il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24 secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A), B) e C) del presente provvedimento, sulla Via Flaminia, nel tratto interessato dai lavori.

2.3. Nel periodo indicato al punto 4) l'Agenzia Mobilità effettuerà deviazioni di percorso con/senza istituzione di fermate provvisorie.

2.4. Resta valido quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 54501 del 10/04/2010 nelle parti non in contrasto con il presente atto.

3-) Nelle vie ed aree oggetto d’intervento, a cura e spese dell'Impresa Pesaresi, con sede in Rimini Via Emilia n. 190, dovrà essere installata la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei nonché quella prevista al punto 2) del presente provvedimento.

4-) La realizzazione di quanto disposto al punto 1) dovrà avvenire dal 06 al 10 Settembre 2010, con le modalita' e nel rispetto di quanto previsto al punto 2.1.3. del presente atto, nonché dalla posa in opera e per la durata effettiva del posizionamento della segnaletica stradale prevista al punto 3) e, limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta con/senza rimozione coatta, a far tempo trascorse almeno 48 ore dall’avvenuto posizionamento fino alla rimozione della stessa.

E' fatto obbligo alla ditta Pesaresi di comunicare per iscritto l'inizio dei lavori con un preavviso di almeno DUE giorni lavorativi:

all'Ufficio Autorizzazioni/N.O. della P.M. (tel. 0541/704405 – fax 0541/704123),

all'Agenzia Mobilità (tel. 0541/300588 Ufficio Rete Servizi – fax 390826).

E' altresi' fatto obbligo alla predetta ditta di comunicare immediatamente la data di termine lavori all'Ufficio Autorizzazioni/N.O. della P.M. ed all'Agenzia Mobilità.

A-)PRESCRIZIONI GENERALI

a.1) Per consentire la realizzazione di quanto indicato al punto 1), la ditta indicata al punto 3) è autorizzata all’esecuzione dei lavori stradali ed al posizionamento della segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali. L’esecuzione delle opere connesse alla realizzazione di quanto previsto al precedente punto 1) e la conseguente modifica temporanea della viabilità esistente su ogni singola via od area dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito;

a.2) Salvo quanto eventualmente disposto al punto 2) I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del del 17/02/2005.

a.3) Salvo quanto eventualmente disposto al punto 2) la regolamentazione del traffico su intersezioni semaforizzate, dovrà essere richiesta al Comando della Polizia Municipale, qualora il funzionamento degli impianti debba essere sospeso o modificato;

a.4.) Dovranno essere lasciate libere le aree riservate a portatori di Handicap, eventualmente presenti in zona. Se l'intervento riguarda anche dette aree dovranno essere individuate aree di sosta temporanee;

a.5) Salvo le eventuali limitazioni al transito disposte al punto 2) del presente provvedimento dovrà essere garantito il normale ed agevole transito dei mezzi dei residenti, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di trasporto pubblico dell'Agenzia Mobilità e delle altre imprese concessionarie di servizi di linea. Deve essere sempre garantito. in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell'area oggetto lavori con la creazione di percorsi pedonali protetti;

a.6) Nel caso in cui non sia possibile, causa l’entità dei lavori, garantire il transito dei mezzi di trasporto pubblico della linea Agenzia Mobilità o delle altre imprese concessionarie di servizi di linea , la ditta ha l’obbligo di comunicare prontamente l’esigenza di effettuare una deviazione di percorso dei predetti mezzi all'Agenzia Mobilità Rimini (Tel. 0541/300588 Ufficio Rete Servizi) e/ o alla ditta concessionaria del servizio;

a.7) L'estesa dell'accantieramento deve essere adeguata ai lavori salvaguardando, nei limiti del possibile, l'accessibilità agli accessi carrabili.

a.8) La regolamentazione del senso unico alternato dovrà essere effettuato dal personale della Soc. richiedente;

a.9) E’ consentita la regolamentazione del traffico veicolare a mezzo di movieri in alternativa alla segnaletica indicante il senso unico alternato (art. 42 del Reg. di attuazione del C.d.S.);

a.10)Con la segnaletica indicante il divieto di transito e direzione obbligatoria,devono essere sempre posizionate barriere direzionali nel numero necessario;

a.11)L'istituzione di chiusura parziale dovrà essere effettuata:

- in caso di strada a senso unico con restringimento della carreggiata;

- caso di strada a doppio senso di circolazione con istituzione di senso unico alternato (larghezza residua minore di ml. 5.60) o di mantenimento doppio senso di circolazione (larghezza residua superiore a ml. 5.60);

a.12) La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa al cantiere stradale dovrà essere coperta ovvero rimossa fino al termine dell'intervento.

a.13) La presente Ordinanza ovvero copia conforme, dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia Stradale (art. 27 c. 10 D.L.vo 285/92).

a.14.) Per l'esecuzione dei lavori aventi durata superiore a sette giorni lavorativi dovrà essere data adeguata informazione ai cittadini residenti circa i lavori da svolgere posizionando, prima dell'inizio dei lavori, il pannello previsto dall'art. 30 comma 6 del Regolamento del N.C.d.S. con le indicazioni ivi previste;

B-)PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

b.1.) Dell’avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla Centrale Radio Operativa reperibilità 24 ore tel. 0541/22666 (che provvederà alla registrazione nel brogliaccio delle comunicazioni), nonche' comunicazione scritta all'Ufficio Autorizzazioni N.O. della P.M. (fax 0541-704123). La comunicazione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

b.1.1.) per l’avvenuto posizionamento la data e l’ora di inizio dei lavori, la via oggetto dell’intervento, la durata presunta il numero di protocollo del presente atto il numero di telefono del referente della ditta e il nome e qualifica del soggetto che comunica. Per la validità dei divieti di sosta valgono le disposizioni indicate al punto 4) pertanto la comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore. La comunicazione relativa al posizionamento dei divieti di sosta sarà ricevuta dalla Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo.

b.1.2.) per la rimozione la data e l’ora di rimozione della segnaletica stradale con ripristino della viabilità preesistente; la via oggetto dell’intervento, il numero di protocollo del presente atto e il nome e qualifica di chi comunica. Nel caso in cui il progetto esecutivo dei lavori preveda una diversa regolamentazione della viabilità, la ditta esecutrice dei lavori ovvero la società affidataria, prima della conclusione dei lavori dovrà verificare presso il Servizio Mobilità l'avvenuta emissione dell'ordinanza di nuova regolamentazione. Non e' consentita la rimozione della segnaletica di cantiere senza il contestuale posizionamento di segnaletica di regolamentazione, anche temporanea, della viabilità.

b.2.) La mancata comunicazione di quanto indicato al punto b.1.1. comporta l’inefficacia della segnaletica di cantiere eventualmente posizionata successivamente all’inizio dei lavori.

b.3.) La ditta richiedente e/o esecutrice lavori, deve comunicare immediatamente la data e l'orario di effettiva conclusione (anche anticipata rispetto al termine prefissato) delle operazioni all'Ufficio Autorizzazioni della P.M. (fax 0541/704123). Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.

b.4.) Nel caso in cui, i lavori indicati al punto 1) vengano eseguiti da terzi, dovrà essere inviata preventiva comunicazione al Settore Polizia Municipale-Ufficio Autorizzazioni. La comunicazione dovrà riportare: la ragione sociale, la sede legale, con indicazione di telefono e fax, il nominativo del Legale rappresentante, il nominativo del responsabile dei lavori, il recapito di zona.

b.5.) La ditta richiedente, che si avvalga di terzi per l'esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il rilascio del provvedimento di regolamentazione della circolazione veicolare, oltre a quanto previsto dal punto b.4.), deve comunicare immediatamente agli stessi Uffici indicati in tale punto e con le medesime modalità anche eventuali autorizzazioni al sub-appalto.

b.6.) La mancata, ritardata o errata comunicazione di quanto indicato ai punti precedenti e/o l’inottemperanza da parte della Ditta esecutrice dei lavori, di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed e’ punita dall’art. 21 del D.L.vo 285/92 ;

b.7.)L’esecuzione dei lavori stradali previsti per la realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento potrà essere sospesa a insindacabile giudizio del Sindaco o suo delegato.

C-) Ai fini del presente provvedimento si definisce AREA DI ACCANTIERAMENTO: L'area delimitata da barriere previste dall'art. 32 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del C.d.s. comprensiva dell'area interessata dallo scavo, di quella adiacente utilizzata per l'esecuzione dell'intervento, di quella occupata da mezzi d'opera e/o macchine operatrici, e/o autocarri per il carico/scarico, manufatti per il rifornimento del cantiere, e di tutto ciò che necessita per il regolare svolgimento del cantiere secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal Responsabile della Sicurezza.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ a carico della ditta che esegue il lavoro, restando il Comune di Rimini ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed indenne.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale hanno il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

Isp. LAMARRA Dott. Fernando

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________